**Practical 8**

**AIM:** Interfacing of the Relay with Arduino.

Int relayPin=6;

#define interval 2000

void setup() {

pinMode(relayPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(relayPin, HIGH);

delay(interval);

digitalWrite(relayPin, LOW);

delay(interval);

}

**OUTPUT:**

